Author: Bronisław Zataj

FORMULARZ   OFERTOWY	ORGBUO-SERWISPoznań
KOBRA wer, 8.0
KOSZTORYS   OFERTOWY
ludowa:   DROGA Obiekt:  ROBOTY DROGOWE
Budowa drogi gminnej w m. Trzcinica
Wykonawca: Adres:
Wartość kosztorysowa robót:    ...............................  zł
___________Podatek VAT.......... % :    ..................................  zt
________WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM:  ............................... zł
Słownie:      ............................................................................................................................................
WiODACE NARZUTY i STAWKI KOSZTORYSU
Stawka roboczogodziny R-g:   .,.,.,........, zł/r-g
Narzut kosztów pośrednich Kp:   ..........% od Robocizny [Kp_R]  +  .......... %odSpizętu[Kp_S]
Narzut zysku Z:   ........... %od(R + Kp_R)  +   ........... %od(M) t   ........... %od(S + Kp_S)
Podstawa wyceny:  .......................................................................................................................................................
Paziom cen: .......................................................................................................................................................
Opracowanie: .....................................................................................................	Data:   ........ l .......l
Sprawdził:  .....................................................................................................	Data:   ........ l....... l.

FORMULARZ   OFERTOWY	ORGBUO-SERWIS Poznań
KOBRA »ef. 8.0
Budowa:   DROGA Obiekt    ROBOTY DROGOWE
Budowa drogi gminnej w m. Trzcinica
WIODĄCE NARZUTY i STAWKI KOSZTORYSU
Stawka roboczogodziny R-g:   .......... zł/r-g
Narzut kosztów pośrednich Kp:   .............. %«J Robocizny [Kp_R]  +  ..............,% od Sprzętu [Kp_S]
Narzut zysku Z:   ...............% od (R+ Kp_R) +   ............... %od(M) +   ...............% od (S+ Kp_S)
Paziom cen:   ....................................................................................................................................
Str: 1
Lp.       |	Podstawa kalkulacji    /   Opis pozycji                                                             Ilość        l      J.m.     l       Cena jednostkowa    l         Wartość [zł]
a.   ELEMENT :  Roboty przygotaowawcze
1. KNNR 001-0111-01-00 MRRiB	0,770 km                  -------------------           -------------------
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.}
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w terenie: równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą
b.   ELEMENT:  Roboty ziemne
2. KNNR 001-0209-03-00 MRRiB	200,500 m3              ..----------------------          -----------------
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiebiernymi o pojemności łyżki; 0,25 m3 /grunt kat.!-!!/
3. KNNR 001-0203-02-00 MRRiB	297,900 m3              .........................       ----------------------
! Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. J
Roboty ziemne wykonywane koparkami zgamiakowymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, przy pojemności zgarniaka koparki: 0,25 m3 /grunt kat. III i samochód do 51/
4. KNNR 001-0205-04-10 MRRiB	76,300 m3              .........................       ---------------------
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi, w zierni uprzednio zmagazynowanej
w hałdach, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odi.do 1 km, przy pojemności
łyżki koparki: 0,60 m3 /grunt kat. MII i samochód 5-101/
5. KNNR 001-0407-02-00 MRRiB	277,000 ra3             .........................         ---------------------------
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. J
Formowanie nasypów o wys.do 3,0 m, warstwami o grub. 20 cm, w gruncie kat. III, spycharkami: 55 kW (75 KM) /z zagęszczaniem/
6. KNNR 001-0503-01-00 MRRiB	952,000 m2             -------------------        ---------------------
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie, w gruncie: kat. i-ii!
c.   ELEMENT:  Podbudowa
7. KNNR 006-0101-02-10 MRRiB	3 324,800 m2                   -----------------------        -------------------
{Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. j
Koryta na catej szerokości jezdni i chodników, wykonane mechanicznie przy użyciu równiarki, w gruncie kat.l!-V!. przy głębokości koryta 20 cm i zagęszczeniu walcem statycznym
8. KNNR 006-0113-0240 MRRiB	3 324,800 m2      ----------------------------     ------------------------
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Podbudowy z tłucznia, przy grubości dolnej warstwy po zagęszczeniu 20 cm

FORMULARZ | OFERTOWY                                                                         ORGBUO-SERWB Poznań KOBRA wer. 8.0

Budowa drogi gminnej w m, Trzeinica
Str:2

Lp.                                 Podstawa kalkulacji    /   Opis pozycji | ]         Ilość               J.m.     j       Cena jednostkowa              Wartość[zł]        i

9. KNNR 006-1005-07-00 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową

3 324,800 m2    ...............................  ...............................

d.   ELEMENT:  Nawierzchnia

10.  KNNR 006-0309-02-16 MRRiB!Nieoczekiwany koniec formuły
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. }
Warstwa ścieralna nawierzchni, wykonana z mieszanek mineraino-bitumicznych asfaltowych, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm - mieszanka standard l!

3105,000 m2    ...............................  ...............................

KOSZTO RYSOWA WARTOŚĆ  ROBÓT | ...........................................